Gas MIX Ar/CO2/He=89/10/1 P = 3 bar

1,0E-09

1,0E-08

1,0E-07

1,0E-06

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03 10 .2 6 10 .3 3 10 .4 0 10 .4 8 10 .5 5 1 .0 2 1 .0 9 1 .1 6 1 .2 4 1 .3 1 1 .3 8 1 .4 5 1 .5 2 12 .0 0 12 .0 7 12 .1 4 12 .2 1 12 .2 8 12 .3 6 12 .4 3 12 .5 0 12 .5 7 13 .0 4 13 .1 2 13 .1 9 13 .2 6 13 .3 3 13 .4 0 13 .4 8 13 .5 5 14 .0 2 14 .0 9 14 .1 6 14 .2 4 14 .3 1 14 .3 8 14 .4 5 14 .5 2 15 .0 0 15 .0 7 15 .1 4 15 .2 1 15 .2 8 15 .3 6

Time (hour)

Leak (mbar l/s)