ESPERIMENTO FINUDA RICHIESTA SERVIZI

Potenza elettrica, acqua, aria compressa

S.Bianco bianco@vaxlnf.lnf.infn.it 5 giugno 1995 27 settembre 1995 1 aprile 96 — Collocazione servizi nel pit e alimentatore in sala.

Figure 1: Schema di principio di distribuzione della potenza privilegiata. P i sono i carichi privilegiati, T i sono i carichi privilegiati e tamponati.

1 Introduzione

Questa nota descrive le richieste di servizi dell’esperimento FINUDA relative a potenza elettrica, acqua per raffreddamento e aria compressa. Le richieste di installazione di linee per il gas dei rivelatori sono riportate in un documento separato. Anche le richieste di condizionamento della counting room sono presentate a parte.

I servizi richiesti interessano il pit, la counting room e la gas room. Il pit e’ la buca in sala DAΦNE che accoglie il rivelatore FINUDA (fig.2). Parte dell’elettronica di acquisizione dei segnali, i controlli, le alimentazioni dei rivelatori e i pannelli del gas sono alloggiati in rack ai lati del magnete, e solidali ad esso. Il rivelatore si sposterà all’interno della buca lungo rotaie.

La counting room è la sala di controllo (fig.3) contenente altra elettronica, i computer di acquisizione, le consolle di controllo dell’esperimento, ed un’area attrezzata con terminali.

La gas room è il locale designato a contenere le bombole di gas per i rivelatori, ingresso ed uscita delle linee di trasporto del gas al rivelatore, e la strumentazione di controllo.

2 Rete di potenza elettrica privilegiata e batterie tampone

Viene richiesta un’unica linea di potenza privilegiata (presumibilmente connessa ad un gruppo elettrogeno) collegata ad utenze nel pit e nella counting room.

Per potenza tamponata si intende la potenza fornita da sistemi di batterie tampone UPS che assicurano continuità con tempi di intervento dell’ordine della decina di millisecondi. La potenza viene fornita per un tempo breve (20-30 minuti).

Le richieste di potenza tamponata si riferiscono a carichi sia in counting room (computer, controlli), sia nel pit (controlli, alimentazione rivelatori), cfr. lo schema di principio in fig.1.

3 Alimentatore del magnete

Le dimensioni dell’alimentatore sono 1200(d)�2200(w)�2000(h)mm^3, il peso è 2 ton. Date le dimensioni non può essere collocato sul magnete. La massima lunghezza dei cavi di trasporto della corrente dall’alimentatore al magnete è di circa 20 m. Viene indicata in fig.2 la collocazione dell’alimentatore magnete a bordo pit.

ffl POTENZA AC

1. MAGNETE

– alimentazione (1200 � 2200 � 2000 mm^3 d-w-h, 2ton) 380V, 30kW ffl H2O 1. ALIMENTAZIONE MAGNETE, demineralizzata, < 30^oC, 12ℓ/min, 5 bar, connettorizzazione ?

4 FINUDA Pit

ffl POTENZA AC

1. MAGNETE

– valvole 220V, 5kW privilegiata e tamponata – movimentazione 380V, 10kW privilegiata 2. F.E.E. RACKS 380V, 50kW, di cui 10kW privilegiata e tamponata 3. ALTRO 10kW ffl H2O 1. F.E.E. RACKS n.1 bocchetta 2” più scarico, < 30^oC

ffl GAS

1. ARIA SECCA E PULITA

– valvole: pressione compresa fra 3.2 bar ed 6 bar, flusso trascurabile. Sulla catena portacavi. – movimentazione: pressione compresa fra 4 bar e 8 bar flusso trascurabile.

2. N_2

– lavaggi criostato, rotture vuoto, etc. P_{max} = 5bar, ϕ_{max} = 10m^3/h. Sulla catena portacavi.

ffl DISTRIBUZIONE POTENZA AI RACKS DI ELETTRONICA SUL MAGNETE

1. Trifase privilegiata distribuita attraverso sistema tipo BLINDOSBARRE o simile (da definire) ai crate di elettronica e alle prese di servizio sui rack.

5 FINUDA Counting Room

La richiesta di condizionamento non è inclusa e verrà definita in un documento separato. La potenza AC del condizionamento è indicata con X.

ffl Potenza AC

1. F.E.E. RACKS 50 kW, di cui 10kW privilegiata e tamponata 2. COMPUTING 20 kW, privilegiata e tamponata 3. CONDIZIONAMENTO X kW

4. ALTRO 10kW ffl H2O 1. F.E.E. RACKS n.1 bocchetta 2” più scarico, < 30^oC

ffl ARIA SECCA E PULITA

– varie

6 Controlli, collegamenti audio-video

ffl Cavi di servizio per controlli lenti e collegamenti audio-video

1. n.30 doppini per ramo, tre rami: pit-counting room, pit-gas room, counting room-gas room. 2. n.20 linee RS-232, tre rami: pit-counting room, pit-gas room, counting room-gas room.

ffl Linea ETHERNET

1. linea ETHERNET con bridge e repeater nella counting room.

Table 1: Riepilogo potenza elettrica.

LOCALIZZAZIONE non priv. priv. tamp. da definire MAGNETE alimentazione 30 pit MAGNETE movimentazione 10 valvole vuoto (5) 5 FEE RACKS 40 10 20 ALTRO 10 counting room FEE RACKS 40 10 10 COMPUTING 20 20 ALTRO 10 CONDIZIONAMENTO X totale 130+X 50 (55) 55

Figure 2: Collocazione dell’alimentatore magnete a bordo pit, e dei servizi nel pit.

Figure 3: La counting room dell’esperimento FINUDA.